Lipnica, dnia 28.07.2014 r.

ZP. 271.1.2014

Wyjaśnienie treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „ Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Lipnicy” .*

 Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Do zamawiającego wpłynęło zapytanie od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:

1. Pytanie: proszę o podanie koloru stolarki okiennej poz. 02,03,04 oraz o rodzaj szklenia

 (U=1,3 W/m2K zgodnie z zapisem w STWiOR.

 Odpowiedź:

 Stolarka biała tylko na elewacji tylnej , natomiast na pozostałych ścianach ciemny

 mahoń ( opisy na elewacjach ) Ral 3005 lub 3007.

 Stolarka oznaczona 0 2 - 4 okna białe i 4 okna mahoniowe , 03 – okna mahoniowe ,

 04 okna mahoniowe ( już wymienione ). Szklenie podwójne zespolone 4/16AR/4 -

 szklenie U = 1 W/m2)K.

2. Pytanie: Proszę o podanie, w których oknach mają być zamontowane nawiewniki ( zgodnie

 z zapisem w STWiOR) oraz rodzaju nawiewników.

 Odpowiedź:

 W oknach w górnej ramie montować nawiewniki higrosterowane - należy przyjąć

 zastosowanie jednego nawiewnika higrosterowanego na jedno okno ( przepływ

 powietrza przez nawiewnik przy ∆p= 10Pa, [m3h] - Vs= 30 m3/h) .W pomieszczeniu

 nr 03 i 04 na pierwszym piętrze - jedno okno 01` - wyposażyć w 2 nawiewniki.

3. Pytanie: Proszę o podanie rodzaju drzwi zewnętrznych w specyfikacji jest zapis o drzwiach

 stalowych, natomiast w przedmiarze o drzwiach aluminiowych ciepłych.

 Odpowiedź:

 Należy zastosować drzwi zewnętrzne antywłamaniowe aluminiowe profil ciepły.

 Drzwi w elewacji frontowej - D1 i D2 ciemny mahoń , natomiast drzwi D1 od tyłu -

 kolor biały.

4. Pytanie : Proszę o podanie szklenia drzwi zewnętrznych (U=1,3 W/m2K zgodnie z zapisem

 w STWiOR ).

 Odpowiedź:

 Szklenie drzwi zewnętrznych - szklenie z dwu tafli szkła grubości 4 mm, z wklejonymi

 pomiędzy nimi 4 warstwami foli antywłamaniowej - szyba P4 ( 44.4 ) spełnia wymogi

 stawiane antywłamaniowej klasie "C".

 Współczynnik przenikania kmax dla drzwi zewnętrznych < 1,7 W/m2K , dla szkła

 1 W/m2K .

5. Pytanie: Proszę o podanie koloru, rodzaju oraz sposobu otwierania ( ręczne czy

 automatyczne ) bramy.

 Odpowiedź:

 Brama - brama segmentowa , kolor ciemny mahoń z napędem ręcznym,

 otwierana ręcznie.

Uzupełnienie dodatkowe:

 1. Wełna  o współczynniku  - 0,036 W/m x K.
 2. Cokół  -  tynk mozaikowy  RAL  1033  ( jak  w  kosztorysie  ).
 3. Instalacja odgromowa  fi  8 mm  ( wystarczy  ).
 4. Tynk  silikonowy.
 5. Styrodur  ułożony nad  terenem należy  kołkować,  w  ziemi nie .

 Prezes Zarządu OSP w Lipnicy

 Andrzej Kosek